

**Оповещатели охранно-пожарные световые**

**М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ, М-220-ЛАЙТ**

**ПАСПОРТ**

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

**1. Общие сведения**

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ, М-220-ЛАЙТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

**2. Технические характеристики оповещателя**

2.1. Номинальное напряжение питания Uном: М-12-ЛАЙТ ……………………................................................ **12В**

М-24-ЛАЙТ ............................................................................. **24В**

М-220-ЛАЙТ ........................................................ **~220В, 50±1Гц**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ................................................ **(0,75÷1,15)Uном**

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Uном, не более:

М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ ……………………………………………................................................... **26мА**

М-220-ЛАЙТ ................................................................................................................................. **7,5В·А**

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

рабочая температура, °С ..................................................................................................... **- 30 ÷ +55**

относительная влажность при + 25 °С, % ....................................................................................... **90**

атмосферное давление, мм. рт. ст. ....................................................................................... **600÷800**

2.5. Масса, не более ...................................................................................................................................... **0,35кг**

2.6. Габаритные размеры ШхВхГ: ................................................................................................ **300х110х33 мм**

2.8. Степень защиты оболочки ........................................................................................................................ **IP55**

2.9. Средний срок службы оповещателя .................................................................................................... **10 лет**

**3. Комплектность**

оповещатель световой .................................................................................................................. **1 шт**

паспорт ........................................................................................................................................... **1 шт**

**4. Установка и включение оповещателя**

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя**.**

4.3. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для исполнения 12 и 24В полярность указана на этикетке).

4.5. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

**5. Правила хранения и утилизация**

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М -\_\_\_\_\_-ЛАЙТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

**Произведено в России**

**ИП Раченков Александр Викторович**

**644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»**

**соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017**

**Оповещатели охранно-пожарные световые**

**М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ, М-220-ЛАЙТ**

**ПАСПОРТ**

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

**1. Общие сведения**

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ, М-220-ЛАЙТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

**2. Технические характеристики оповещателя**

2.1. Номинальное напряжение питания Uном: М-12-ЛАЙТ ……………………................................................ **12В**

М-24-ЛАЙТ ............................................................................. **24В**

М-220-ЛАЙТ ........................................................ **~220В, 50±1Гц**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ................................................ **(0,75÷1,15)Uном**

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Uном, не более:

М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ ……………………………………………................................................... **26мА**

М-220-ЛАЙТ ................................................................................................................................. **7,5В·А**

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

рабочая температура, °С ..................................................................................................... **- 30 ÷ +55**

относительная влажность при + 25 °С, % ....................................................................................... **90**

атмосферное давление, мм. рт. ст. ....................................................................................... **600÷800**

2.5. Масса, не более ...................................................................................................................................... **0,35кг**

2.6. Габаритные размеры ШхВхГ: ................................................................................................ **300х110х33 мм**

2.8. Степень защиты оболочки ........................................................................................................................ **IP55**

2.9. Средний срок службы оповещателя .................................................................................................... **10 лет**

**3. Комплектность**

оповещатель световой .................................................................................................................. **1 шт**

паспорт ........................................................................................................................................... **1 шт**

**4. Установка и включение оповещателя**

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя**.**

4.3. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для исполнения 12 и 24В полярность указана на этикетке).

4.5. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

**5. Правила хранения и утилизация**

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М -\_\_\_\_\_-ЛАЙТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

**Произведено в России**

**ИП Раченков Александр Викторович**

**644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»**

**соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017**

4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя**.**

4.3. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4. Снять плафон с надписью и подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для исполнения 12 и 24В полярность указана на этикетке).

4.5. Закрепить основание оповещателя к стене, установить плафон с надписью.

4.6. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

**5. Правила хранения и утилизация**

5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требует.

**6. Гарантии изготовителя**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М -\_\_\_\_\_-ЛАЙТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

**Произведено в России**

**ИП Раченков Александр Викторович**

**644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»**

**соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017**

**Оповещатели охранно-пожарные световые**

**М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ, М-220-ЛАЙТ**

**ПАСПОРТ**

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

**1. Общие сведения**

1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые **М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ, М-220-ЛАЙТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

**2. Технические характеристики оповещателя**

2.1. Номинальное напряжение питания Uном: М-12-ЛАЙТ ……………………................................................ **12В**

М-24-ЛАЙТ ............................................................................. **24В**

М-220-ЛАЙТ ........................................................ **~220В, 50±1Гц**

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ................................................ **(0,75÷1,15)Uном**

2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Uном, не более:

М-12-ЛАЙТ, М-24-ЛАЙТ ……………………………………………................................................... **26мА**

М-220-ЛАЙТ ................................................................................................................................. **7,5В·А**

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

рабочая температура, °С ..................................................................................................... **- 30 ÷ +55**

относительная влажность при + 25 °С, % ....................................................................................... **90**

атмосферное давление, мм. рт. ст. ....................................................................................... **600÷800**

2.5. Масса, не более ...................................................................................................................................... **0,35кг**

2.6. Габаритные размеры ШхВхГ: ................................................................................................ **300х110х33 мм**

2.8. Степень защиты оболочки ........................................................................................................................ **IP55**

2.9. Средний срок службы оповещателя .................................................................................................... **10 лет**

**3. Комплектность**

оповещатель световой .................................................................................................................. **1 шт**

паспорт ........................................................................................................................................... **1 шт**

**4. Установка и включение оповещателя**

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).